# TCP2UART 项目计划

**周期**：2 周（14 天）

---

## 第一周：硬件设计 + 软件架构

| 天数 | 任务 | 交付物 |
|------|------|--------|
| D1-D2 | 原理图设计：STM32F103 + CH390D 最小系统、电源、接口电路 | 原理图初稿 |
| D3 | 元器件选型确认、BOM 整理 | BOM 清单 |
| D4 | PCB 布局布线（2层板） | PCB 初稿 |
| D5 | PCB DRC 检查、投板准备 | Gerber 文件 |
| D6-D7 | CubeMX 工程搭建：时钟、SPI、UART、FreeRTOS 配置 | CubeMX 工程框架 |

## 第二周：软件开发 + 调试测试

| 天数 | 任务 | 交付物 |
|------|------|--------|
| D8-D9 | CH390D 驱动移植、SPI 通信调通 | 网口初始化代码 |
| D10 | TCP Server 链路实现、UART1 透传 | Server 透传功能 |
| D11 | TCP Client 链路实现、UART2 透传、断线重连 | Client 透传功能 |
| D12 | 串口配置 IP 功能、参数掉电保存 | 配置功能 |
| D13 | 丢包测试、压力测试、优化缓冲区 | 测试报告 |
| D14 | 代码整理、文档编写、提交 | 完整工程 + 文档 |

---

## 里程碑

| 节点 | 时间 | 内容 |
|------|------|------|
| M1 | D5 | 硬件设计完成，投板 |
| M2 | D7 | 软件框架搭建完成 |
| M3 | D11 | 核心功能调通 |
| M4 | D14 | 项目交付 |

## 风险点

- CH390D 驱动适配耗时不确定，D9 前需完成验证
- TCP 协议栈内存优化可能需要反复调试
